***Załącznik nr 2***

do zapytania WZSP.ZP.1.2020 z dn.23.11.2020r.

  **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Części** | **Nazwa pomocy dydaktycznych** | **Opis**  | **Ilość** |
| Część 1. | Projektor multimedialny  | Urządzenie powinno być wyposażone w:- projekcję krótkoogniskowa,- technologię wyświetlania: 3LCD, - jasność minimum 3200 ANSI Lumenów( w trybie „eco” minimum 1800 ANSI Lumenów),- obiektyw: optyczny, - zoom: automatyczny, - przekątna obrazu: min. 50’’, - wbudowany głośnik o mocy minimalnej 16W (stereo), - kabel zasilający o długości minimum 10 m,- kabel HDMI o długości minimum 10 m, - pilot z bateriami, - torbę - minimum 2 lata gwarancji. | 1 szt. |
| Część 2. | Uchwyt ścienny do projektora  | Uchwyt ścienny do projektora powinien być wyposażony w:- 3 ramiona mocujące,- możliwość regulacji pozycji,- możliwość regulacji pochylenia projektora minimum 15 °- możliwość obrotu projektora o 360 ° wokół osi pionowej,- możliwość minimalnego obciążenia 9 kg,- odległość projektora od ściany minimum 85 cm,- materiał wykonania: stal-kolor uchwytu: czarny | 1 szt. |
| Część 3. | Notebook wraz z systemem operacyjnym  | Urządzenie powinno być wyposażone w:- procesor minimum Core I3 10 generacji,- system operacyjny: Windows 10 PRO,- pojemność dysku: minimum 256 GB,- wielkość pamięci: minimum GB,- wbudowany mikrofon,- matrycę matową,- ekran o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli (FullHD)- głośniki stereo,- wbudowany mikrofon,- kamerę internetową minimum 1.0 Mpix,- wyjście słuchawkowe minimum 1 szt.,- wyjście mikrofonowe minimum 1 szt.,- wyjście HDMI minimum 1,- złącze USB 3.0 – minimum 2,- złącze USB 2.0 - minimum 1,- czytnik kart (SD, SDHC, SDXC),- wbudowaną kartę sieciową 10/100/1000 Mbit/s,- wydzieloną klawiaturę numeryczną,- intuicyjny, wielodotykowy, touchpad,- torbę,- myszkę bezprzewodową,- akumulator,- instrukcję obsługi,- zasilacz,- minimum 3 lata gwarancji w miejscu instalacji | 1 szt. |
| Część 4. | Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny powinien posiadać:- możliwość ręcznego rozwijania,- wymiary minimalne: 128 x 171 cm.,- możliwość mocowania do ściany lub sufitu,- format obrazu minimum: 4:3. | 1 szt. |